무선 네트워크에 연결

목차로 돌아가기

# 무선 네트워크에 연결

무선 네트워크에 연결
처음 연결
Wi-Fi Protected Setup 사용
액세스 포인트 구성 및 네트워크 설정
네트워크 또는 액세스 포인트에 등록자 연결
레지스트라의 기존 네트워크에 등록자 추가
다른 무선 관리자

# 무선 네트워크에 연결

다음은 기존 무선 네트워크에 연결하는 방법을 요약해 놓은 것입니다. 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.

- 자동 연결: 기존 프로파일과 사용 가능한 네트워크가 일치하는 경우 해당 무선 네트워크에 자동으로 연결됩니다.
- 새 프로파일 구성: 인텔(R) PROSet/무선 주 창의 무선 네트워크 목록에서 무선 네트워크를 선택합니다. 연결을 클릭합니다. 네트워크에 연결되면 나중에 사용할 수 있도록 프로파일 목록에 프로파일이 만들어집니다.
- 프로파일 목록의 프로파일에 연결: 프로파일 목록에서 프로파일을 선택할 수 있습니다. 선택한 프로파일을 활성화하려면 연결을 클릭합니다. 그러면 목록의 맨 아래에 있는 네트워크에 연결할 수 있습니다(해당하는 경우).
- Windows 바탕 화면 오른쪽 아래 모서리에 있는 작업 표시줄 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다. 프로파일에 연결을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다. 이전에 구성한 프로파일 목록이 표시됩니다. 프로파일을 선택합니다.
- Wi-Fi Protected Setup*을 사용하여 무선 네트워크 연결 또는 구성

# 처음 연결

인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어는 무선 어댑터 범위 내에 있는 무선 네트워크를 자동으로 검색합니다. 무선 네트워크가 발견되면 무선 네트워크를 찾았습니다라는 바탕 화면 경고 알림이 표시됩니다. 자세한 내용은 작업 표시줄 아이콘을 참조하십시오.

1. 바탕 화면 경고를 두 번 클릭하여 인텔(R) PROSet/무선 주 창을 엽니다.
2. 무선 네트워크 목록에서 네트워크를 선택합니다.
3. 연결을 클릭합니다. 네트워크에 보안 인증이 필요하지 않으면 바탕 화면 경고에서 네트워크에 연결되었다는 메시지를 표시합니다. 작업 표시줄 메뉴 및 아이콘에 대한 자세한 내용은 인텔(R) PROSet/무선 주 창 및 작업 표시줄을 참조하십시오.

보안 인증을 추가해야 하는 경우

1. 무선 프로파일 만들기 일반 설정이 열리고 구성 과정을 안내합니다.
2. 프로파일 이름을 지정합니다. 프로파일 이름은 이 네트워크에 대한 이름으로, 해당 네트워크를 식별하는 데 사용됩니다. (예: 우리집 네트워크, 종로의 커피숍 등).
3. 무선 네트워크 이름(SSID): 네트워크 ID 이름을 포함합니다.
4. 다음을 클릭합니다. 보안 설정이 이 네트워크에 대한 네트워크 설정 검색을 시도합니다.
   - 미리 공유된 키(PSK) 또는 WEP 암호가 필요한 경우 연결하기 전에 해당 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 고급을 클릭하여 PSK 또는 다른 보안 설정을 변경하거나 편집합니다. 키와 암호에 대한 자세한 내용은 네트워크 키를 참조하십시오.
   - 보안 설정을 추가하려는 경우 다음을 클릭하여 필요한 보안 설정을 추가합니다. 자세한 내용은 보안 개요를 참조하십시오.
5. 확인을 클릭하여 무선 네트워크에 연결합니다.

무선 네트워크를 찾았습니다라는 바탕 화면 경고를 무시하면 인텔(R) PROSet/무선이 무선 네트워크에 연결하시겠습니까?라는 메시지가 표시됩니다. 예를 클릭합니다. 인텔(R) PROSet/무선 주 창이 열립니다. 위에 나온 지침을 따라 무선 네트워크에 연결합니다.

작업 표시줄 아이콘 외에 인텔(R) PROSet/무선은 연결 상태와 무선 네트워크 목록도 표시합니다. 자세한 내용은 인텔(R) PROSet/무선 주 창을 참조하십시오.

## Wi-Fi Protected Setup*을 사용하여 네트워크 구성 또는 연결

- 액세스 포인트 구성 및 네트워크 설정
- 네트워크 또는 액세스 포인트에 등록자(컴퓨터) 연결
- 레지스트라에서 기존 네트워크에 등록자 추가

인텔(R) PROSet/무선은 무선 네트워크의 보안 설정 및 관리를 쉽게 수행할 수 있도록 Wi-Fi Protected Setup을 채택하고 있습니다. 이 기능을 사용하여 초기에 무선 네트워크를 설정하고 새 장치를 네트워크에 추가할 수 있습니다. Wi-Fi Protected Setup을 사용하면 설정 프로세스가 간단해지며 네트워크를 안전하게 구성할 수 있습니다. 여기서는 다음 용어가 사용됩니다.

- 액세스 포인트: 무선 장치를 네트워크에 연결하는 장치입니다. 액세스 포인트는 필요한 네트워크 이름(SSID) 및 보안 자격 증명을 사용하여 구성됩니다.
- 등록자: 액세스 포인트 또는 무선 네트워크에 연결하려 시도하지만 액세스 포인트 또는 네트워크의 암호나 키가 없는 컴퓨터입니다. 컴퓨터에 유효한 암호 또는 키가 포함되어 있는 경우에는 무선 네트워크 구성원이 됩니다. 지원되는 액세스 포인트에 대한 등록자로 동작하도록 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어를 구성할 수 있습니다.
- 레지스트라: 레지스트라는 다른 장치(보통 컴퓨터)를 무선 네트워크에 연결할 수 있는 논리 개체(보통 컴퓨터)입니다. 지원되는 액세스 포인트에 대한 레지스트라로 동작하도록 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어를 구성할 수 있습니다. 레지스트라는 액세스 포인트 키 또는 암호를 안전하게 자동 전송합니다.

액세스 포인트를 구성하고 무선 어댑터가 장착된 컴퓨터를 연결하고 선택적으로 외부 네트워크 연결(예: 액세스 포인트를 DSL 또는 케이블 모뎀 등에 연결하는 방식으로 인터넷에 연결)하여 새로운 무선 네트워크가 구성됩니다.

### 액세스 포인트 구성 및 네트워크 설정

다음 단계에서는 보안 네트워크 또는 액세스 포인트에 대한 레지스트라로 컴퓨터를 구성합니다.

1. 액세스 포인트에 대한 장치 소유권 암호를 찾습니다. 장치 소유권 암호는 액세스 포인트 제조업체가 설정합니다. 암호는 종종 장치 하단의 레이블에 적혀 있습니다.
2. 네트워크 액세스 포인트를 켭니다.
3. 레지스트라로 설정할 컴퓨터에서 인텔(R) PROSet/무선을 켭니다.
4. 인텔(R) PROSet/무선에서 도구 > 응용 프로그램 설정을 클릭합니다.
5. Wi-Fi Protected Setup*의 고급 설정 영역에서 장치 등록 활성화를 켭니다.

6. 다음 메시지는 하나 이상의 호환되는 장치가 컴퓨터의 범위 내에 있음을 나타냅니다. 이 메시지를 클릭하십시오. 또는 인텔(R) PROSet/무선 주 창에 있는 무선 네트워크 목록에서 네트워크를 선택할 수 있습니다.

7. 다음 창이 열립니다. 사용 가능한 네트워크 목록을 사용하여, 연결할 네트워크를 선택합니다. 이 예에서는 UnConfigured AP를 선택합니다. 이것은 구성되지 않은 액세스 포인트의 일반 이름입니다. 표시되는 네트워크는 검색된 내용에 따라 다릅니다. 다음을 클릭합니다.

8. 다음 패널을 참조하십시오. 액세스 포인트에서 검색한 장치 소유권 암호를 입력합니다. 다음을 클릭하여 계속합니다.

9. 다음 창에 네트워크 이름, 보안 유형 및 암호가 표시됩니다. 액세스 포인트가 이미 구성되어 있으면(필드가 회색으로 표시됨) 단계 10으로 진행하고 액세스 포인트가 구성되어 있지 않으면(필드가 회색으로 표시되지 않음) 단계 11로 진행하십시오.
10. 몇 초 후에 다음 메시지가 표시됩니다:
    액세스 포인트가 이미 구성되었습니다. 지금 다시 구성하시겠습니까?
    액세스 포인트를 다시 구성하지 않으려면 아니오를 선택합니다. 소프트웨어가 네트워크에 연결하여 프로파일을 만듭니다. 그런 다음 종료하면 이 절차가 완료됩니다. 액세스 포인트를 다시 구성하려면 예를 선택합니다.
11. 다음 창이 표시됩니다(아래 표시된 것과 다를 수도 있음). 첫 번째 필드에 액세스 포인트의 이름이 표시됩니다. 기본적으로 이 이름은 네트워크 이름(SSID)입니다. 여기서는 이 이름을 MyWPS로 바꾸었습니다. 어떤 이름으로든 변경할 수 있습니다.
12. 아래 창의 다음 필드는 보안 유형입니다. 원하는 보안 유형을 선택하십시오.

- WPA* 개인 모드에서는 액세스 포인트 및 클라이언트에서 미리 공유된 키(PSK)를 수동으로 구성해야 합니다. 이 PSK는 클라이언트 스테이션과 액세스 포인트 모두에서 암호 또는 식별 코드를 인증하며 인증 서버는 필요하지 않습니다.
- WPA2*는 엔터프라이즈 및 개인용 무선 사용자에게 인증을 받은 사용자만 무선 네트워크에 액세스할 수 있도록 높은 수준의 보안을 제공하는 차세대 WPA 보안입니다. 여기서는 WPA2 개인 보안을 선택합니다. 인텔(R) PROSet/무선 프로파일을 사용하여 레거시 장치에 사용할 WPA2-개인 암호문과 무선 네트워크 이름(SSID)을 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 보안을 참조하십시오.

13. 세 번째 필드는 암호 (키)입니다. 표시된 암호는 임의로 생성되거나 미리 구성되며 원하는 암호로 변경할 수 있습니다. 단, 보안을 고려하여 남들이 알아내기 어려운 암호를 지정해야 합니다. 암호는 8 - 63자로 지정할 수 있습니다. 이 네트워크에 대한 액세스 권한을 얻기 위해 나중에 등록자(컴퓨터)에서 이 암호를 입력합니다. 이 단계가 끝나면 다음을 클릭합니다.

14. 다음 창에 액세스 포인트와 레지스트라의 구성이 표시됩니다.

다음 창이 잠깐 나타나면서 액세스 포인트에 대한 무선 설정 구성이 표시됩니다.

15. 네트워크가 소유권 암호를 수신하면 <무선 네트워크 이름>에 연결되었습니다라는 메시지가 표시됩니다. 마침을 클릭합니다. 이 프로세스는 액세스 포인트 및 레지스트라의 구성을 완료합니다.

16. 기존 클라이언트가 나중에 사용할 수 있도록 이러한 설정을 프로파일에 저장하려면 무선 설정을 저장할 위치: C:\<무선 네트워크 이름>을 클릭합니다. 프로파일 설정이 로컬 하드 드라이브에 텍스트 파일(txt)로 저장됩니다. 기본적으로 파일은 로컬 C:\ 드라이브에 저장됩니다. 기본 저장 위치를 그대로 사용하거나 찾아보기를 클릭하여 컴퓨터의 다른 위치를 선택합니다.

그 다음, 레지스트라를 사용하여 네트워크에 등록자(컴퓨터)를 연결할 수 있습니다.

### 네트워크 또는 액세스 포인트에 등록자 연결

등록자를 방금 만든 네트워크에 연결하려면 다음 단계를 수행합니다. 여기서는 레지스트라 컴퓨터에서 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어가 실행되고 있다고 가정합니다.

1. 네트워크를 연결할 컴퓨터에서, Wi-Fi Protected Setup이 있는 하나 이상의 액세스 포인트가 무선 컴퓨터 범위 내에 있음을 알리는 아래와 같은 메시지가 표시됩니다. 이 메시지를 클릭하십시오. 또는 인텔(R) PROSet/무선 주 창에 있는 무선 네트워크 목록에서 네트워크를 선택할 수 있습니다.

2. 무선 네트워크 구성 시작 페이지가 열립니다. 사용 가능한 네트워크 목록을 사용하여 연결할 네트워크를 선택합니다(여기서는 MyWPS). 다음을 클릭합니다.

3. 다음과 같이 검색 창이 열립니다. 네트워크에 연결할 등록자가 네트워크에 대한 레지스트라를 검색합니다. 검색 프로세스가 성공했다고 가정하고, 레지스트라 또는 액세스 포인트의 이름이 표시됩니다.

4. 장치 암호(등록자 암호)가 표시된 다음 창이 나타납니다. 등록자에 표시된 암호는 고유하며, 등록자를 위해 임의로 생성된 임시 암호입니다. 이 암호는 네트워크 액세스 포인트에 연결할 권한이 있는지 확인하기 위해 사용됩니다. (아래 표시된 암호는 예제입니다).

5. 레지스트라에서, 등록자가 제공한 암호를 입력합니다. 다음을 클릭합니다.

참고: 이 프로세스에서는 레지스트라에서 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어가 실행되고 있다고 가정하며, 레디스트라에 표시되는 프로세스와 창은 소프트웨어 공급업체마다 다를 수 있습니다. 일부 액세스 포인트는 레지스트라를 내장하고 있을 수도 있습니다.

6. 다음 창에 이 네트워크의 프로파일 목록이 표시됩니다. 선택한 프로파일이 등록자에게 전송되어 네트워크에 대한 액세스 권한을 얻습니다. 지원되는 프로파일만 표시됩니다. 지원되는 프로파일은 WPA-PSK, WPA2-PSK 및 공개(없음) 보안을 기준으로 합니다. 프로파일을 선택하고 다음을 클릭하여 등록 프로세스를 마칩니다.

7. 레지스트라를 사용한 등록자 등록이 완료되었다는 메시지가 다음 창에 표시됩니다. 마침을 클릭합니다.

8. 등록자에서, 다음을 클릭합니다. 등록자에서, <무선 네트워크 이름>에 연결되었음을 알리는 메시지가 표시됩니다. 마침을 클릭합니다.

### 레지스트라에서 기존 네트워크에 등록자 추가

다음 절차를 이용하면 액세스 포인트(AP)가 이미 구성되어 있고 레지스트라가 이미 AP에 연결된 기존 네트워크에 등록자를 추가할 수 있습니다.

참고: 이 프로세스에서는 레지스트라에서 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어가 실행되고 있다고 가정하며, 레디스트라에 표시되는 프로세스와 창은 소프트웨어 공급업체마다 다를 수 있습니다.

1. 네트워크에 추가할 등록자 컴퓨터의 장치 암호를 받습니다.
2. 작업 표시줄에서 인텔(R) PROSet/무선 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 새 장치 추가를 선택합니다.
3. 네트워크 또는 액세스 포인트에 등록자 연결의 단계 5 - 8을 수행합니다.

## 다른 무선 관리자

인텔(R) PROSet/무선이 무선 장치와의 통신을 시도하는 다른 소프트웨어 응용 프로그램을 감지하면 메시지가 표시됩니다.

#### Microsoft Windows XP* Wireless Zero Configuration

인텔(R) PROSet/무선에서 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration으로 전환하려면 다음 메서드를 사용하십시오.

작업 표시줄 메뉴에서:

Windows를 사용하여 Wi-Fi* 관리를 클릭하여 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration으로 전환합니다. 이 옵션을 선택하면 인텔(R) PROSet/무선이 현재 무선 관리자 자격을 상실합니다. 그러면 Microsoft Windows XP를 무선 관리자로 구성할 수 있습니다.

> 참고: Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration에서는 인텔(R) PROSet/무선에서 만든 무선 프로파일을 볼 수 없습니다. 인텔 무선 프로파일을 사용하려면 작업 표시줄 메뉴에서 인텔(R) PROSet/무선을 사용하여 Wi-Fi 관리를 선택하십시오.

인텔(R) PROSet/무선에서:

인텔(R) PROSet/무선 응용 프로그램의 고급 메뉴에서 Windows를 사용하여 Wi-Fi 관리를 클릭합니다. Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration 사용이 끝나면 인텔(R) PROSet/무선으로 다시 전환할 수 있습니다. 인텔(R) PROSet/무선 주 창에서 인텔(R) PROSet/무선 활성화를 클릭하거나 작업 표시줄 메뉴에서 인텔(R) PROSet/무선을 사용하여 Wi-Fi 관리를 클릭합니다.

#### 타사 무선 소프트웨어

핫스팟 위치(커피숍, 공항 터미널)에서 제공하는 소프트웨어를 사용하고 있는 경우 인텔(R) PROSet/무선에서 알림 메시지를 표시하고 자체적으로 비활성화됩니다. 다른 무선 관리자가 무선 장치와 통신하고 있으면 무선 장치를 관리할 수 없습니다. 인텔(R) PROSet/무선 기능을 이용하려면 핫스팟을 나갈 때 이 소프트웨어를 비활성화 또는 제거해야 합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보